|  |  |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | ТСНБ Брянской области, редакция 2020 г., дополнение 8, версия базы 20 |
| Наименование программного продукта | Гектор: Сметчик-строитель |

Утверждаю: Глава администрации

Жирятинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Антюхов

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)**

Заказчик: Администрация Жирятинского района

Ремонт автомобильной дороги по ул. Новая, с. Кульнево, Жирятинского района Брянской области

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном)

уровне цен 1 кв 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сметная стоимость** | 3785.041 (398.006) тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 14.632 (1.539) тыс.руб. |
| *в том числе:* |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 182.07 чел.час |
| **строительных работ** | 3785.041 (398.006) тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда  машинистов | 129.98 чел.час |
| **монтажных работ** | - (-) тыс.руб. |  |  |
| **оборудования** | - (-) тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |
| **прочих затрат** | - (-) тыс.руб. |  |

| **NN пп** | **Обоснование** | **Наименование работ и затрат** | **Единица измерения** | **Количество** | | | **Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.** | | | **Индексы** | **Сметная стоимость в текущем уровне цен,** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **на единицу** | **коэффициенты** | **всего с учетом коэффициентов** | **на единицу** | **коэффициенты** | **всего** |  | **руб.** |
| Участок 1, (706х3,5) | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 2.9652 |  | 2.9652 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 195.7 | 1 | 580.29 | 9.51 | 5519 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 3338.85 | 1 | 9900.36 | 9.51 | 94152 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 278.65 | 1 | 826.25 | 9.51 | 7858 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 162.43 | 1 | 50.65 | 9.51 | 482 |
|  | 02.2.05.04 | Щебень | м3 | 0 | 1 | 126 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24.19 | 1 | 71.73 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20.6 | 1 | 61.08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | |  |  | 10531.3 |  | 100153 |
| 1.1 | 02.2.05.04-1772 | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 126 | 1 | 373.6152 | 1085.38 | 1 | 42640.7 | 9.51 | 405514 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 53172 |  | 505667 |
| 2 | ФЕР 27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей импортными асфальтоукладчиками третьего типоразмера при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 2.471 |  | 2.471 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 154.49 | 1 | 381.74 | 9.51 | 3630 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4153.34 | 1 | 10262.9 | 9.51 | 97600 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 108.46 | 1 | 268 | 9.51 | 2549 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 10046.65 | 1 | 2610.44 | 9.51 | 24825 |
|  | 04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 1 | 96.6 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | -0.7 | 1 | -0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.7 | 1 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 16.63 | 1 | 41.09 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 7.86 | 1 | 19.42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | |  |  | 13255.08 |  | 126056 |
| 2.1 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б, марка: II | т | 96.6 | 1 | 238.6986 | 4669.51 | 1 | 117203.4 | 9.51 | 1114605 |
| 2.2 | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | -0.7 | 1 | -1.7297 | 14147.08 | 1 | -2573.1 | 9.51 | -24470 |
| 2.3 | ТЦ\_01.2.03.07\_32\_3245006478\_20.01.2022\_01 | Эмульсия битумная дорожная катионная быстрораспадающаяся ЭБДК Б | т | 0.7 | 1 | 1.7297 | 25444.99 | 1 | 4627.99 | 9.51 | 44012 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 132513.37 |  | 1260204 |
| 3 | ФЕР 27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 увеличить на 1 см | 1000 м2 | 2.471 |  | 2.471 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТ=2, ЭМ=2, М=2, ОТм=2, ЗТ=2, ЗТм=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 2 |  | 4.82 | 2 | 23.82 | 9.51 | 227 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 2 |  | 232.11 | 2 | 1147.09 | 9.51 | 10909 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 2 |  | 5.85 | 2 | 28.91 | 9.51 | 275 |
|  | 04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 2 | 24.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0.58 | 2 | 2.87 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.41 | 2 | 2.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | |  |  | 1170.91 |  | 11135 |
| 3.1 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б, марка: II | т | 12.1 | 1 | 59.7982 | 4669.51 | 1 | 29361.51 | 9.51 | 279228 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 30532.42 |  | 290363 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)  в том числе | | | | |  |  | 216217.79 |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 985.85 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 21310.35 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 193921.59 |  |  |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | | | | |  |  | 2109.01 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен)**  **справочно** | | | | |  |  | 216217.79 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | | | | | | | 0 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | | | | | | | 0 |  |  |
| Итого с накладными расходами  (по позициям 1 - 132.3% (147%\*0.9) (от 5518.56); 2-3 - 147% (от 3856.88)) | | | | | | | |  | 1363.9 |  | 12971 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Участок 1, (706х3,5) (в базисном уровне цен)  в том числе | | | | |  |  | 216217.79 |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 985.85 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 21310.35 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 193921.59 |  |  |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | | | | |  |  | 2109.01 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу Участок 1, (706х3,5) (в базисном и текущем уровне цен)**  **справочно** | | | | |  |  | 216217.79 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | | | | | | | 0 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | | | | | | | 0 |  |  |
| Итого с накладными расходами | | | | | | | |  | 1363.9 |  | 12970.66 |
| Примыкания и съезды (10+10+70+90)х3,5 | | | | | | | | | | | |
| 4 | ФЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.6918 |  | 0.6918 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 126.07 | 1 | 87.22 | 9.51 | 829 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 2143.72 | 1 | 1483.03 | 9.51 | 14104 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 177.59 | 1 | 122.86 | 9.51 | 1168 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 116.02 | 1 | 8.44 | 9.51 | 80 |
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 | 1 | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15.72 | 1 | 10.88 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 13.88 | 1 | 9.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | |  |  | 1578.69 |  | 15013 |
| 4.1 | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 110 | 1 | 76.098 | 525.52 | 1 | 4205.18 | 9.51 | 39991 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 5783.87 |  | 55004 |
| 5 | ФЕР 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.756 |  | 0.756 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 195.7 | 1 | 147.95 | 9.51 | 1407 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 3338.85 | 1 | 2524.17 | 9.51 | 24005 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 278.65 | 1 | 210.66 | 9.51 | 2003 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 162.43 | 1 | 12.91 | 9.51 | 123 |
|  | 02.2.05.04 | Щебень | м3 | 0 | 1 | 126 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24.19 | 1 | 18.29 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20.6 | 1 | 15.57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | |  |  | 2685.03 |  | 25535 |
| 5.1 | 02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 126 | 1 | 95.256 | 1127.89 | 1 | 11297.36 | 9.51 | 107438 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 13982.39 |  | 132973 |
| 6 | ФЕР 27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей импортными асфальтоукладчиками третьего типоразмера при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 0.63 |  | 0.63 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 154.49 | 1 | 97.33 | 9.51 | 926 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4153.34 | 1 | 2616.6 | 9.51 | 24884 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 108.46 | 1 | 68.33 | 9.51 | 650 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 10046.65 | 1 | 665.55 | 9.51 | 6329 |
|  | 04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 1 | 96.6 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | -0.7 | 1 | -0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.7 | 1 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 16.63 | 1 | 10.48 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 7.86 | 1 | 4.95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | |  |  | 3379.48 |  | 32139 |
| 6.1 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б, марка: II | т | 96.6 | 1 | 60.858 | 4669.51 | 1 | 29881.89 | 9.51 | 284177 |
| 6.2 | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | -0.7 | 1 | -0.441 | 14147.08 | 1 | -656.03 | 9.51 | -6239 |
| 6.3 | ТЦ\_01.2.03.07\_32\_3245006478\_20.01.2022\_01 | Эмульсия битумная дорожная катионная быстрораспадающаяся ЭБДК Б | т | 0.7 | 1 | 0.441 | 25444.99 | 1 | 1179.94 | 9.51 | 11221 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 33785.28 |  | 321298 |
| 7 | ФЕР 27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 увеличить на 1 см | 1000 м2 | 0.63 |  | 0.63 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТ=2, ЭМ=2, М=2, ОТм=2, ЗТ=2, ЗТм=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 2 |  | 4.82 | 2 | 6.07 | 9.51 | 58 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 2 |  | 232.11 | 2 | 292.46 | 9.51 | 2781 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 2 |  | 5.85 | 2 | 7.37 | 9.51 | 70 |
|  | 04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 2 | 24.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0.58 | 2 | 0.73 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.41 | 2 | 0.52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | |  |  | 298.53 |  | 2839 |
| 7.1 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б, марка: II | т | 12.1 | 1 | 15.246 | 4669.51 | 1 | 7485.94 | 9.51 | 71191 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 7784.47 |  | 74030 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)  в том числе | | | | |  |  | 61336.01 |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 338.57 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 6916.26 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 54081.18 |  |  |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | | | | |  |  | 747.79 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен)**  **справочно** | | | | |  |  | 61336.01 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | | | | | | | 0 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | | | | | | | 0 |  |  |
| Итого с накладными расходами  (по позициям 4-5 - 132.3% (147%\*0.9) (от 2236.46); 6-7 - 147% (от 983.34)) | | | | | | | |  | 463.13 |  | 4404 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Примыкания и съезды (10+10+70+90)х3,5 (в базисном уровне цен)  в том числе | | | | |  |  | 61336.01 |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 338.57 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 6916.26 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 54081.18 |  |  |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | | | | |  |  | 747.79 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу Примыкания и съезды (10+10+70+90)х3,5 (в базисном и текущем уровне цен)**  **справочно** | | | | |  |  | 61336.01 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | | | | | | | 0 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | | | | | | | 0 |  |  |
| Итого с накладными расходами | | | | | | | |  | 463.13 |  | 4404.35 |
| Примыкания ТИП 2 (90+10)х3,5 | | | | | | | | | | | |
| 8 | ФЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 126.07 | 1 | 52.95 | 9.51 | 504 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 2143.72 | 1 | 900.36 | 9.51 | 8562 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 177.59 | 1 | 74.59 | 9.51 | 709 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 116.02 | 1 | 5.12 | 9.51 | 49 |
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 | 1 | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15.72 | 1 | 6.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 13.88 | 1 | 5.83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | |  |  | 958.43 |  | 9115 |
| 8.1 | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 110 | 1 | 46.2 | 525.52 | 1 | 2553.01 | 9.51 | 24279 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 3511.44 |  | 33394 |
| 9 | ФЕР 27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 460.71 | 1 | 161.25 | 9.51 | 1533 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4066.7 | 1 | 1423.35 | 9.51 | 13536 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 506.98 | 1 | 177.44 | 9.51 | 1687 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 208470.61 | 1 | 7672.42 | 9.51 | 72965 |
|  | 02.2.05.04-0086 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -10 | 1 | -10 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04-0087 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм | м3 | -15 | 1 | -15 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 15 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04-0089 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм | м3 | -189 | 1 | -189 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 189 | 1 | 189 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 55.44 | 1 | 19.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 38.91 | 1 | 13.62 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | |  |  | 9257.02 |  | 88034 |
| 9.1 | 02.2.05.04-0086 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -10 | 1 | -3.5 | 1386.56 | 1 | -510.3 | 9.51 | -4853 |
| 9.2 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3245503374\_03.12.2021\_01 | Щебень горных пород, фракция: 4-8 мм | м3 | 10 | 1 | 3.5 | 3125.72 | 1 | 1150.37 | 9.51 | 10940 |
| 9.3 | 02.2.05.04-0087 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм | м3 | -15 | 1 | -5.25 | 1127.89 | 1 | -622.65 | 9.51 | -5921 |
| 9.4 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3245503374\_03.12.2021\_01 | Щебень горных пород, фракция: 4-8 мм | м3 | 15 | 1 | 5.25 | 3125.72 | 1 | 1725.55 | 9.51 | 16410 |
| 9.5 | 02.2.05.04-0089 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм | м3 | -189 | 1 | -66.15 | 937.69 | 1 | -6522.39 | 9.51 | -62028 |
| 9.6 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3245503374\_03.12.2021\_01 | Щебень горных пород, фракция: 16-31,5 мм | м3 | 189 | 1 | 66.15 | 3125.72 | 1 | 21741.98 | 9.51 | 206766 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 26219.58 |  | 249348 |
| 10 | ФЕР 27-04-012-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, исключить 3 см | 1000 м2 | -0.35 |  | -0.35 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТ=3, ЭМ=3, М=3, ОТм=3, ЗТ=3, ЗТм=3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 3 |  | 468.89 | 3 | -492.33 | 9.51 | -4682 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 3 |  | 27.84 | 3 | -29.23 | 9.51 | -278 |
|  | 4 | М |  |  | 3 |  | 12342.08 | 3 | -1362.69 | 9.51 | -12959 |
|  | 02.2.05.04-1827 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -12.6 | 3 | -37.8 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 12.6 | 3 | 37.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2.51 | 3 | -2.64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | |  |  | -1855.02 |  | -17641 |
| 10.1 | 02.2.05.04-1827 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -12.6 | 1 | 13.23 | 979.53 | 1 | 1362.69 | 9.51 | 12959 |
| 10.2 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3245503374\_03.12.2021\_01 | Щебень из горных пород, фракция:16-31,5 мм | м3 | 12.6 | 1 | -13.23 | 3125.72 | 1 | -4348.4 | 9.51 | -41353 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | -4840.73 |  | -46035 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)  в том числе | | | | |  |  | 24890.29 |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 214.2 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 1831.38 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 22844.71 |  |  |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | | | | |  |  | 437 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен)**  **справочно** | | | | |  |  | 24890.29 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | | | | | | | 0 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | | | | | | | 0 |  |  |
| Итого с накладными расходами  (по позициям 8 - 132.3% (147%\*0.9) (от 503.55); 9-10 - 147% (от 1533.49)) | | | | | | | |  | 307.09 |  | 2920 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Примыкания ТИП 2 (90+10)х3,5 (в базисном уровне цен)  в том числе | | | | |  |  | 24890.29 |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 214.2 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 1831.38 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 22844.71 |  |  |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | | | | |  |  | 437 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу Примыкания ТИП 2 (90+10)х3,5 (в базисном и текущем уровне цен)**  **справочно** | | | | |  |  | 24890.29 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | | | | | | | 0 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | | | | | | | 0 |  |  |
| Итого с накладными расходами | | | | | | | |  | 307.09 |  | 2920.43 |
| Поправка на транспорт материалов | | | | | | | | | | | |
| 11 | ФССЦпг 03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т | 824.12176 |  | 824.12176 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 19.29 | 1 | 15897.31 | 9.51 | 151183 |
|  |  | Итого по расценке | | | | |  |  | 15897.31 |  | 151183 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 15897.31 |  | 151183 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)  в том числе | | | | |  |  | 15897.31 |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 15897.31 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен)**  **справочно** | | | | |  |  | 15897.31 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | | | | | | | 0 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | | | | | | | 0 |  |  |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Поправка на транспорт материалов (в базисном уровне цен)  в том числе | | | | |  |  | 15897.31 |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 15897.31 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу Поправка на транспорт материалов (в базисном и текущем уровне цен)**  **справочно** | | | | |  |  | 15897.31 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | | | | | | | 0 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | | | | | | | 0 |  |  |
| Итого с накладными расходами  (по позициям 1,4-5,8 - 132.3% (147%\*0.9) (от 8258.57); 2-3,6-7,9-10 - 147% (от 6373.71); 11 - 94%) | | | | | | | |  | 2134.12 |  | 20295 |
| Итого с плановыми накоплениями  (по позициям 1,4-5,8 - 80.75% (95%\*0.85) (от 30923.43) =24970.66; 2-3,6-7,9-10 - 95% (от 20696.05) =19661.25; 11 - 61% =0) | | | | | | | |  | 4693.17 |  | 44632 |
| И Т О Г О | | | | | | | |  | 325168.69 |  | 3092356 |
| Итого с непредвиденными затратами 2% | | | | | | | |  | 331672.07 |  | 3154200 |
| Налог на добавленную стоимость 20% | | | | | | | | 66334.41 | 398006.48 | 630841 | 3785041 |
|  |  | ИТОГО | | | | |  |  | 398006.48 |  | 3785041 |

Составил

Проверил