|  |  |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | ТСНБ Брянской области, редакция 2020 г., дополнение 8, версия базы 20 |
| Наименование программного продукта | Гектор: Сметчик-строитель |

Утверждаю: Глава администрации

Жирятинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Антюхов

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)**

Заказчик: Администрация Жирятинского района

Ремонт автомобильной дороги по ул. Новая, д. Буда, Жирятинского района Брянской области

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном)

уровне цен 1 кв 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сметная стоимость** | 1534.10794 (161.315) тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 5.588 (0.588) тыс.руб. |
| *в том числе:* |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 68.21 чел.час |
| **строительных работ** | 1534.108 (161.315) тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | 50.05 чел.час |
| **монтажных работ** | - (-) тыс.руб. |  |  |
| **оборудования** | - (-) тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |
| **прочих затрат** | - (-) тыс.руб. |  |

| **NN пп** | **Обоснование** | **Наименование работ и затрат** | **Единица измерения** | **Количество** | **Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.**  | **Индексы** | **Сметная стоимость в текущем уровне цен,** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **на единицу** | **коэффициенты** | **всего с учетом коэффициентов** | **на единицу** | **коэффициенты** | **всего** |  | **руб.** |
| Участок 1, (220х3) |
| 1 | ФЕР 27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т | 0.23166 |  | 0.23166 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 212.48 | 1 | 49.22 | 9.51 | 468 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 5536.89 | 1 | 1282.68 | 9.51 | 12198 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 284.69 | 1 | 65.95 | 9.51 | 627 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 123.62 | 1 | 28.64 | 9.51 | 272 |
|  | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные | т | 101 | 1 | 101 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21.77 | 1 | 5.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 21.5 | 1 | 4.98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | 5872.99 |  | 1360.54 |  | 12939 |
| 1.1 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 101 | 1 | 23.39766 | 491.01 | 1 | 11488.49 | 9.51 | 109256 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 12849.03 |  | 122195 |
| 2 | ФЕР 27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей импортными асфальтоукладчиками третьего типоразмера при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 154.49 | 1 | 101.96 | 9.51 | 970 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4153.34 | 1 | 2741.2 | 9.51 | 26069 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 108.46 | 1 | 71.58 | 9.51 | 681 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 1056.43 | 1 | 697.24 | 9.51 | 6631 |
|  | 04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 1 | 96.6 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.01.01-0001  | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т  | -0.7 | 1 | -0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.7 | 1 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 16.63 | 1 | 10.98 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 7.86 | 1 | 5.19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | 5364.26 |  | 3540.4 |  | 33669 |
| 2.1 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б, марка: II | т | 96.6 | 1 | 63.756 | 491.01 | 1 | 31304.83 | 9.51 | 297709 |
| 2.2 | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | -0.7 | 1 | -0.462 | 1487.6 | 1 | -687.27 | 9.51 | -6536 |
| 2.3 | ТЦ\_01.2.03.07\_32\_3245006478\_20.01.2022\_01 | Эмульсия битумная дорожная катионная быстрораспадающаяся ЭБДК Б | т | 0.7 | 1 | 0.462 | 2675.6 | 1 | 1236.13 | 9.51 | 11756 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 35394.09 |  | 336598 |
| 3 | ФЕР 27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 увеличить на 1 см | 1000 м2 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТ=2, ЭМ=2, М=2, ОТм=2, ЗТ=2, ЗТм=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 2 |  | 4.82 | 2 | 6.36 | 9.51 | 60 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 2 |  | 232.11 | 2 | 306.39 | 9.51 | 2914 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 2 |  | 5.85 | 2 | 7.72 | 9.51 | 73 |
|  | 04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 2 | 24.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0.58 | 2 | 0.77 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.41 | 2 | 0.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | 236.93 |  | 312.75 |  | 2974 |
| 3.1 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б, марка: II | т | 12.1 | 1 | 15.972 | 491.01 | 1 | 7842.41 | 9.51 | 74581 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 8155.16 |  | 77555 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)в том числе |  |  | 56398.28 |  | 536348 |
|  |  | оплата труда |  |  | 157.54 |  | 1498 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 4330.27 |  | 41181 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  | 51910.47 |  | 493669 |
|  |  | перевозка |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  | 302.79 |  | 2880 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен)****справочно** |  |  | 56398.28 |  | 536348 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
| Итого с накладными расходами 147% |  | 231.58 |  | 2202 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Участок 1, (220х3) (в базисном и текущем уровнях цен)в том числе |  |  | 56398.28 |  | 536348 |
|  |  | оплата труда |  |  | 157.54 |  | 1498 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 4330.27 |  | 41181 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  | 51910.47 |  | 493669 |
|  |  | перевозка |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  | 302.79 |  | 2880 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ИТОГО по разделу Участок 1, (220х3) (в базисном и текущем уровне цен)****справочно** |  |  | 56398.28 |  | 536348 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
| Итого с накладными расходами 147% |  | 231.58 |  | 2202.36 |
| Примыкания и съезды 145х3 |
| 4 | ФЕР 27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т | 0.152685 |  | 0.152685 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 212.48 | 1 | 32.44 | 9.51 | 309 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 5536.89 | 1 | 845.4 | 9.51 | 8040 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 284.69 | 1 | 43.47 | 9.51 | 413 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 123.62 | 1 | 18.87 | 9.51 | 179 |
|  | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные | т | 101 | 1 | 101 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21.77 | 1 | 3.32 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 21.5 | 1 | 3.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | 5872.99 |  | 896.71 |  | 8528 |
| 4.1 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 101 | 1 | 15.421185 | 491.01 | 1 | 7571.96 | 9.51 | 72009 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 8468.67 |  | 80537 |
| 5 | ФЕР 27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 | 0.435 |  | 0.435 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 460.71 | 1 | 200.41 | 9.51 | 1906 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4066.7 | 1 | 1769.01 | 9.51 | 16823 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 506.98 | 1 | 220.54 | 9.51 | 2097 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 21921.2 | 1 | 9535.72 | 9.51 | 90685 |
|  | 02.2.05.04-0086  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм | м3  | -10 | 1 | -10 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04-0087  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм | м3  | -15 | 1 | -15 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 15 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04-0089  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм | м3  | -189 | 1 | -189 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 189 | 1 | 189 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 55.44 | 1 | 24.12 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 38.91 | 1 | 16.93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | 26448.61 |  | 11505.14 |  | 109414 |
| 5.1 | 02.2.05.04-0086 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -10 | 1 | -4.35 | 145.8 | 1 | -634.23 | 9.51 | -6032 |
| 5.2 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3245503374\_03.12.2021\_01 | Щебень горных пород, фракция: 4-8 мм | м3 | 10 | 1 | 4.35 | 328.68 | 1 | 1429.74 | 9.51 | 13597 |
| 5.3 | 02.2.05.04-0087 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм | м3 | -15 | 1 | -6.525 | 118.6 | 1 | -773.87 | 9.51 | -7359 |
| 5.4 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3245503374\_03.12.2021\_01 | Щебень горных пород, фракция: 4-8 мм | м3 | 15 | 1 | 6.525 | 328.68 | 1 | 2144.62 | 9.51 | 20395 |
| 5.5 | 02.2.05.04-0089 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм | м3 | -189 | 1 | -82.215 | 98.6 | 1 | -8106.4 | 9.51 | -77092 |
| 5.6 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3245503374\_03.12.2021\_01 | Щебень горных пород, фракция: 16-31,5 мм | м3 | 189 | 1 | 82.215 | 328.68 | 1 | 27022.18 | 9.51 | 256981 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 32587.18 |  | 309904 |
| 6 | ФЕР 27-04-012-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, исключить 3 см | 1000 м2 | 0.435 |  | 0.435 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТ=3, ЭМ=3, М=3, ОТм=3, ЗТ=3, ЗТм=3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 3 |  | 468.89 | 3 | 611.9 | 9.51 | 5819 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 3 |  | 27.84 | 3 | 36.33 | 9.51 | 346 |
|  | 4 | М |  |  | 3 |  | 1297.8 | 3 | 1693.63 | 9.51 | 16106 |
|  | 02.2.05.04-1827  | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3  | -12.6 | 3 | -37.8 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 12.6 | 3 | 37.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2.51 | 3 | 3.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | 1766.69 |  | 2305.53 |  | 21926 |
| 6.1 | 02.2.05.04-1827 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -12.6 | 1 | -16.443 | 103 | 1 | -1693.63 | 9.51 | -16106 |
| 6.2 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3245503374\_03.12.2021\_01 | Щебень из горных пород, фракция:16-31,5 мм | м3 | 12.6 | 1 | 16.443 | 328.68 | 1 | 5404.44 | 9.51 | 51396 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 6016.34 |  | 57216 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)в том числе |  |  | 47072.19 |  | 447656 |
|  |  | оплата труда |  |  | 232.85 |  | 2214 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 3226.31 |  | 30682 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  | 43613.03 |  | 414760 |
|  |  | перевозка |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  | 533.19 |  | 5071 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен)****справочно** |  |  | 47072.19 |  | 447656 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
| Итого с накладными расходами 147% |  | 342.29 |  | 3255 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Примыкания и съезды 145х3 (в базисном и текущем уровнях цен)в том числе |  |  | 47072.19 |  | 447656 |
|  |  | оплата труда |  |  | 232.85 |  | 2214 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 3226.31 |  | 30682 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  | 43613.03 |  | 414760 |
|  |  | перевозка |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  | 533.19 |  | 5071 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ИТОГО по разделу Примыкания и съезды 145х3 (в базисном и текущем уровне цен)****справочно** |  |  | 47072.19 |  | 447656 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
| Итого с накладными расходами 147% |  | 342.29 |  | 3255.17 |
| Примыкания ТИП 2 (101)х3 |
| 7 | ФЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.456926 |  | 0.456926 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 126.07 | 1 | 57.6 | 9.51 | 548 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 2143.72 | 1 | 979.52 | 9.51 | 9315 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 177.59 | 1 | 81.15 | 9.51 | 772 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 12.2 | 1 | 5.57 | 9.51 | 53 |
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 | 1 | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15.72 | 1 | 7.18 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 13.88 | 1 | 6.34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | 2281.99 |  | 1042.69 |  | 9916 |
| 7.1 | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 110 | 1 | 50.26186 | 55.26 | 1 | 2777.47 | 9.51 | 26414 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 3820.16 |  | 36330 |
| 8 | ФЕР 27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 | 0.303 |  | 0.303 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 460.71 | 1 | 139.6 | 9.51 | 1328 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4066.7 | 1 | 1232.21 | 9.51 | 11718 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 506.98 | 1 | 153.61 | 9.51 | 1461 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 21921.2 | 1 | 6642.12 | 9.51 | 63167 |
|  | 02.2.05.04-0086  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм | м3  | -10 | 1 | -10 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04-0087  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм | м3  | -15 | 1 | -15 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 15 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04-0089  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм | м3  | -189 | 1 | -189 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 189 | 1 | 189 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 55.44 | 1 | 16.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 38.91 | 1 | 11.79 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | 26448.61 |  | 8013.93 |  | 76212 |
| 8.1 | 02.2.05.04-0086 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -10 | 1 | -3.03 | 145.8 | 1 | -441.77 | 9.51 | -4201 |
| 8.2 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3245503374\_03.12.2021\_01 | Щебень горных пород, фракция: 4-8 мм | м3 | 10 | 1 | 3.03 | 328.68 | 1 | 995.89 | 9.51 | 9471 |
| 8.3 | 02.2.05.04-0087 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм | м3 | -15 | 1 | -4.545 | 118.6 | 1 | -539.04 | 9.51 | -5126 |
| 8.4 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3245503374\_03.12.2021\_01 | Щебень горных пород, фракция: 4-8 мм | м3 | 15 | 1 | 4.545 | 328.68 | 1 | 1493.84 | 9.51 | 14206 |
| 8.5 | 02.2.05.04-0089 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм | м3 | -189 | 1 | -57.267 | 98.6 | 1 | -5646.53 | 9.51 | -53699 |
| 8.6 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3245503374\_03.12.2021\_01 | Щебень горных пород, фракция: 16-31,5 мм | м3 | 189 | 1 | 57.267 | 328.68 | 1 | 18822.35 | 9.51 | 179001 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 22698.67 |  | 215864 |
| 9 | ФЕР 27-04-012-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, исключить 3 см | 1000 м2 | -0.303 |  | -0.303 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТ=3, ЭМ=3, М=3, ОТм=3, ЗТ=3, ЗТм=3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 3 |  | 468.89 | 3 | -426.22 | 9.51 | -4053 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 3 |  | 27.84 | 3 | -25.31 | 9.51 | -241 |
|  | 4 | М |  |  | 3 |  | 1297.8 | 3 | -1179.7 | 9.51 | -11219 |
|  | 02.2.05.04-1827  | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3  | -12.6 | 3 | -37.8 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 12.6 | 3 | 37.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2.51 | 3 | -2.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | 1766.69 |  | -1605.92 |  | -15272 |
| 9.1 | 02.2.05.04-1827 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -12.6 | 1 | 11.4534 | 103 | 1 | 1179.7 | 9.51 | 11219 |
| 9.2 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3245503374\_03.12.2021\_01 | Щебень из горных пород, фракция:16-31,5 мм | м3 | 12.6 | 1 | -11.4534 | 328.68 | 1 | -3764.47 | 9.51 | -35800 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | -4190.69 |  | -39853 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)в том числе |  |  | 22328.14 |  | 212341 |
|  |  | оплата труда |  |  | 197.2 |  | 1875 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 1785.51 |  | 16980 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  | 20345.43 |  | 193486 |
|  |  | перевозка |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  | 406.65 |  | 3867 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен)****справочно** |  |  | 22328.14 |  | 212341 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
| Итого с накладными расходами(по позициям 7 - 132.3% (147%\*0.9) (от 547.78); 8-9 - 147% (от 1327.6)) |  | 281.41 |  | 2676 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Примыкания ТИП 2 (101)х3 (в базисном и текущем уровнях цен)в том числе |  |  | 22328.14 |  | 212341 |
|  |  | оплата труда |  |  | 197.2 |  | 1875 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 1785.51 |  | 16980 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  | 20345.43 |  | 193486 |
|  |  | перевозка |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  | 406.65 |  | 3867 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ИТОГО по разделу Примыкания ТИП 2 (101)х3 (в базисном и текущем уровне цен)****справочно** |  |  | 22328.14 |  | 212341 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
| Итого с накладными расходами |  | 281.41 |  | 2676.28 |
| Поправка на транспорт материалов |
| 10 | ФССЦпг 03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т | 164.7021 |  | 164.7021 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 19.29 | 1 | 3177.1 | 9.51 | 30214 |
|  |  | Итого по расценке | 19.29 |  | 3177.1 |  | 30214 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 3177.1 |  | 30214 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)в том числе |  |  | 3177.1 |  | 30214 |
|  |  | оплата труда |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | перевозка |  |  | 3177.1 |  | 30214 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен)****справочно** |  |  | 3177.1 |  | 30214 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Поправка на транспорт материалов (в базисном и текущем уровнях цен)в том числе |  |  | 3177.1 |  | 30214 |
|  |  | оплата труда |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | перевозка |  |  | 3177.1 |  | 30214 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ИТОГО по разделу Поправка на транспорт материалов (в базисном и текущем уровне цен)****справочно** |  |  | 3177.1 |  | 30214 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
|  |  | **ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)** |
|  |  | **ВСЕГО прямые затраты по смете****в том числе** |  |  | 128975.71 |  | 1226560 |
|  |  | оплата труда |  |  | 587.59 |  | 5588 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 9342.09 |  | 88843 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  | 115868.93 |  | 1101914 |
|  |  | перевозка |  |  | 3177.1 |  | 30214 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 1242.63 |  | 11817 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Всего оборудование |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Всего прочие затраты |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)****в том числе** |  |  | 128975.71 |  | 1226560 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  | 0 |
| Итого с накладными расходами(по позициям 1-3,4-6,8-9 - 147% (от 5040.2); 7 - 132.3% (147%\*0.9) (от 547.78); 10 - 94%) |  | 855.28 |  | 8134 |
| Итого с плановыми накоплениями(по позициям 1-3,4-6,8-9 - 95% (от 17907) =17011.64; 7 - 80.75% (95%\*0.85) (от 2044.23) =1650.72; 10 - 61% =0) |  | 1962.37 |  | 18662 |
| И Т О Г О |  | 131793.36 |  | 1253356 |
| Итого с непредвиденными затратами 2% |  | 134429.24 |  | 1278423 |
| Налог на добавленную стоимость 20% | 26885.85 | 161315.09 | 255684,94 | 1534107,94 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 161315.09 |  | 1534107,94 |

Составил

Проверил