|  |  |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | ТСНБ Брянской области, редакция 2020 г., дополнение 8, версия базы 20 |
| Наименование программного продукта | Гектор: Сметчик-строитель |

Утверждаю: Глава администрации Жирятинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Антюхов

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)**

Заказчик: Администрация Жирятинского района

Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская, с. Жирятино, Жирятинского района Брянской области

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном)

уровне цен 1 кв 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сметная стоимость** | 1168.558 (123.036) тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 4.118 (0.433) тыс.руб. |
| *в том числе:* |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 49.87 чел.час |
| **строительных работ** | 1168.559 (123.036) тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда  машинистов | 33.54 чел.час |
| **монтажных работ** | - (-) тыс.руб. |  |  |
| **оборудования** | - (-) тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |
| **прочих затрат** | - (-) тыс.руб. |  |

| **NN пп** | **Обоснование** | **Наименование работ и затрат** | **Единица измерения** | **Количество** | | | **Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.** | | | **Индексы** | **Сметная стоимость в текущем уровне цен,** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **на единицу** | **коэффициенты** | **всего с учетом коэффициентов** | **на единицу** | **коэффициенты** | **всего** |  | **руб.** |
| Участок 1, (220х3) | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 195.7 | 1 | 129.16 | 9.51 | 1228 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 3338.85 | 1 | 2203.64 | 9.51 | 20957 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 278.65 | 1 | 183.91 | 9.51 | 1749 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 17.08 | 1 | 11.27 | 9.51 | 107 |
|  | 02.2.05.04 | Щебень | м3 | 0 | 1 | 126 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24.19 | 1 | 15.97 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20.6 | 1 | 13.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | | 3551.63 |  | 2344.07 |  | 22292 |
| 1.1 | 02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 126 | 1 | 83.16 | 118.6 | 1 | 9862.78 | 9.51 | 93795 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 12206.85 |  | 116087 |
| 2 | ФЕР 27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей импортными асфальтоукладчиками третьего типоразмера при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 154.49 | 1 | 101.96 | 9.51 | 970 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4153.34 | 1 | 2741.2 | 9.51 | 26069 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 108.46 | 1 | 71.58 | 9.51 | 681 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 1056.43 | 1 | 697.24 | 9.51 | 6631 |
|  | 04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 1 | 96.6 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | -0.7 | 1 | -0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.7 | 1 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 16.63 | 1 | 10.98 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 7.86 | 1 | 5.19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | | 5364.26 |  | 3540.4 |  | 33669 |
| 2.1 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б, марка: II | т | 96.6 | 1 | 63.756 | 491.01 | 1 | 31304.83 | 9.51 | 297709 |
| 2.2 | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | -0.7 | 1 | -0.462 | 1487.6 | 1 | -687.27 | 9.51 | -6536 |
| 2.3 | ТЦ\_01.2.03.07\_32\_3245006478\_20.01.2022\_01 | Эмульсия битумная дорожная катионная быстрораспадающаяся ЭБДК Б | т | 0.7 | 1 | 0.462 | 2675.6 | 1 | 1236.13 | 9.51 | 11756 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 35394.09 |  | 336598 |
| 3 | ФЕР 27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 увеличить на 1 см | 1000 м2 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТ=2, ЭМ=2, М=2, ОТм=2, ЗТ=2, ЗТм=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 2 |  | 4.82 | 2 | 6.36 | 9.51 | 60 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 2 |  | 232.11 | 2 | 306.39 | 9.51 | 2914 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 2 |  | 5.85 | 2 | 7.72 | 9.51 | 73 |
|  | 04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 2 | 24.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0.58 | 2 | 0.77 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.41 | 2 | 0.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | | 236.93 |  | 312.75 |  | 2974 |
| 3.1 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б, марка: II | т | 12.1 | 1 | 15.972 | 491.01 | 1 | 7842.41 | 9.51 | 74581 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 8155.16 |  | 77555 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)  в том числе | | | | |  |  | 55756.1 |  | 530241 |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 237.48 |  | 2258 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 5251.23 |  | 49939 |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 50267.39 |  | 478043 |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | | | | |  |  | 500.69 |  | 4762 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен)**  **справочно** | | | | |  |  | 55756.1 |  | 530241 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
| Итого с накладными расходами  (по позициям 1 - 132.3% (147%\*0.9) (от 1228.31); 2-3 - 147% (от 1030.12)) | | | | | | | |  | 330.11 |  | 3139 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Участок 1, (220х3) (в базисном и текущем уровнях цен)  в том числе | | | | |  |  | 55756.1 |  | 530241 |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 237.48 |  | 2258 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 5251.23 |  | 49939 |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 50267.39 |  | 478043 |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | | | | |  |  | 500.69 |  | 4762 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ИТОГО по разделу Участок 1, (220х3) (в базисном и текущем уровне цен)**  **справочно** | | | | |  |  | 55756.1 |  | 530241 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
| Итого с накладными расходами | | | | | | | |  | 330.11 |  | 3139.33 |
| Примыкания (70х3+75х3) | | | | | | | | | | | |
| 4 | ФЕР 27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т | 0.152685 |  | 0.152685 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 212.48 | 1 | 32.44 | 9.51 | 309 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 5536.89 | 1 | 845.4 | 9.51 | 8040 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 284.69 | 1 | 43.47 | 9.51 | 413 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 123.62 | 1 | 18.87 | 9.51 | 179 |
|  | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные | т | 101 | 1 | 101 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21.77 | 1 | 3.32 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 21.5 | 1 | 3.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | | 5872.99 |  | 896.71 |  | 8528 |
| 4.1 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 101 | 1 | 15.421185 | 491.01 | 1 | 7571.96 | 9.51 | 72009 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 8468.67 |  | 80537 |
| 5 | ФЕР 27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей импортными асфальтоукладчиками третьего типоразмера при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 0.435 |  | 0.435 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 154.49 | 1 | 67.2 | 9.51 | 639 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4153.34 | 1 | 1806.7 | 9.51 | 17182 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 108.46 | 1 | 47.18 | 9.51 | 449 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 1056.43 | 1 | 459.55 | 9.51 | 4370 |
|  | 04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 1 | 96.6 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | -0.7 | 1 | -0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.7 | 1 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 16.63 | 1 | 7.23 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 7.86 | 1 | 3.42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | | 5364.26 |  | 2333.45 |  | 22191 |
| 5.1 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б, марка: II | т | 96.6 | 1 | 42.021 | 491.01 | 1 | 20632.73 | 9.51 | 196217 |
| 5.2 | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | -0.7 | 1 | -0.3045 | 1487.6 | 1 | -452.97 | 9.51 | -4308 |
| 5.3 | ТЦ\_01.2.03.07\_32\_3245006478\_20.01.2022\_01 | Эмульсия битумная дорожная катионная быстрораспадающаяся ЭБДК Б | т | 0.7 | 1 | 0.3045 | 2675.6 | 1 | 814.72 | 9.51 | 7748 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 23327.93 |  | 221848 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)  в том числе | | | | |  |  | 31796.6 |  | 302385 |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 99.64 |  | 948 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 2652.1 |  | 25221 |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 29044.86 |  | 276216 |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | | | | |  |  | 190.29 |  | 1810 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен)**  **справочно** | | | | |  |  | 31796.6 |  | 302385 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
| Итого с накладными расходами 147% | | | | | | | |  | 146.47 |  | 1393 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Примыкания (70х3+75х3) (в базисном и текущем уровнях цен)  в том числе | | | | |  |  | 31796.6 |  | 302385 |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 99.64 |  | 948 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 2652.1 |  | 25221 |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 29044.86 |  | 276216 |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | | | | |  |  | 190.29 |  | 1810 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ИТОГО по разделу Примыкания (70х3+75х3) (в базисном и текущем уровне цен)**  **справочно** | | | | |  |  | 31796.6 |  | 302385 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
| Итого с накладными расходами 147% | | | | | | | |  | 146.47 |  | 1392.93 |
| Пешеходная дорожка (69х1,2) | | | | | | | | | | | |
| 7 | ФЕР 27-03-001-02 | Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала | 1000 м2 | 0.0828 |  | 0.0828 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 512.74 | 1 | 42.45 | 9.51 | 404 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 9534.03 | 1 | 789.42 | 9.51 | 7507 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 515.49 | 1 | 42.68 | 9.51 | 406 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 2194.14 | 1 | 181.67 | 9.51 | 1728 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 63.38 | 1 | 5.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 39.98 | 1 | 3.31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | | 12240.91 |  | 1013.54 |  | 9639 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 1013.54 |  | 9639 |
| 8 | ФЕР 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.0828 |  | 0.0828 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 195.7 | 1 | 16.2 | 9.51 | 154 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 3338.85 | 1 | 276.46 | 9.51 | 2629 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 278.65 | 1 | 23.07 | 9.51 | 219 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 17.08 | 1 | 1.41 | 9.51 | 13 |
|  | 02.2.05.04 | Щебень | м3 | 0 | 1 | 126 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24.19 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20.6 | 1 | 1.71 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | | 3551.63 |  | 294.07 |  | 2797 |
| 7.1 | 02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 126 | 1 | 10.4328 | 118.6 | 1 | 1237.33 | 9.51 | 11767 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 1531.4 |  | 14564 |
| 9 | ФЕР 27-07-006-01 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей импортными асфальтоукладчиками 2 типоразмера толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 0.0828 |  | 0.0828 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 170.56 | 1 | 14.12 | 9.51 | 134 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 1628.78 | 1 | 134.86 | 9.51 | 1283 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 97.87 | 1 | 8.1 | 9.51 | 77 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 2.24 | 1 | 0.19 | 9.51 | 2 |
|  | 01.2.01.02 | Битум | т | 0.65 | 1 | 0.65 |  |  |  |  |  |
|  | 04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 1 | 95.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 18.58 | 1 | 1.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 7.98 | 1 | 0.66 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | | 1801.58 |  | 149.17 |  | 1419 |
| 8.1 | 01.2.03.07-0026 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-3 | т | 0.65 | 1 | 0.05382 | 2696.76 | 1 | 145.14 | 1 | 145.14 |
| 8.2 | 04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II | т | 95.6 | 1 | 7.91568 | 503.58 | 1 | 3986.18 | 9.51 | 37909 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 4280.49 |  | 39473 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)  в том числе | | | | |  |  | 6825.43 |  | 63675 |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 72.77 |  | 692 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 1200.74 |  | 11419 |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 5551.92 |  | 51564 |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | | | | |  |  | 146.62 |  | 1394 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен)**  **справочно** | | | | |  |  | 6825.43 |  | 63675 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
| Итого с накладными расходами  (по позициям 6 - 147% (от 403.7); 7 - 132.3% (147%\*0.9) (от 154.06); 8 - 113% (от 134.28)) | | | | | | | |  | 99.79 |  | 949 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Пешеходная дорожка (69х1,2) (в базисном и текущем уровнях цен)  в том числе | | | | |  |  | 6825.43 |  | 63675 |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 72.77 |  | 692 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 1200.74 |  | 11419 |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 5551.92 |  | 51564 |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | | | | |  |  | 146.62 |  | 1394 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ИТОГО по разделу Пешеходная дорожка (69х1,2) (в базисном и текущем уровне цен)**  **справочно** | | | | |  |  | 6825.43 |  | 63675 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
| Итого с накладными расходами | | | | | | | |  | 99.79 |  | 949 |
| Поправка на транспорт материалов | | | | | | | | | | | |
| 9 | ФССЦпг 03-21-01-009 | Перевозка грузов I класса (асфальтобетона) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км | 1 т | 145.085865 |  | 145.085865 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 10.47 | 1 | 1519.05 | 9.51 | 14446 |
|  |  | Итого по расценке | | | | | 10.47 |  | 1519.05 |  | 14446 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 1519.05 |  | 14446 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)  в том числе | | | | |  |  | 1519.05 |  | 14446 |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 1519.05 |  | 14446 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен)**  **справочно** | | | | |  |  | 1519.05 |  | 14446 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Поправка на транспорт материалов (в базисном и текущем уровнях цен)  в том числе | | | | |  |  | 1519.05 |  | 14446 |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 1519.05 |  | 14446 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ИТОГО по разделу Поправка на транспорт материалов (в базисном и текущем уровне цен)**  **справочно** | | | | |  |  | 1519.05 |  | 14446 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
| Примыкания ТИП 2 (12,5\*3) | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.04665 |  | 0.04665 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 126.07 | 1 | 5.88 | 9.51 | 56 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 2143.72 | 1 | 100 | 9.51 | 951 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 177.59 | 1 | 8.28 | 9.51 | 79 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 12.2 | 1 | 0.57 | 9.51 | 5 |
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 | 1 | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15.72 | 1 | 0.73 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 13.88 | 1 | 0.65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | | 2281.99 |  | 106.45 |  | 1012 |
| 1.1 | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 110 | 1 | 5.1315 | 55.26 | 1 | 283.57 | 9.51 | 2697 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 390.02 |  | 3709 |
| 2 | ФЕР 27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 | 0.0375 |  | 0.0375 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 460.71 | 1 | 17.28 | 9.51 | 164 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4066.7 | 1 | 152.5 | 9.51 | 1450 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 506.98 | 1 | 19.01 | 9.51 | 181 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 21921.2 | 1 | 822.05 | 9.51 | 7818 |
|  | 02.2.05.04-0086 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -10 | 1 | -10 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04-0087 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм | м3 | -15 | 1 | -15 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 15 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04-0089 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм | м3 | -189 | 1 | -189 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 189 | 1 | 189 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 55.44 | 1 | 2.08 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 38.91 | 1 | 1.46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | | 26448.61 |  | 991.83 |  | 9432 |
| 2.1 | 02.2.05.04-0086 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -10 | 1 | -0.375 | 145.8 | 1 | -54.68 | 9.51 | -520 |
| 2.2 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3245503374\_03.12.2021\_01 | Щебень горных пород, фракция: 4-8 мм | м3 | 10 | 1 | 0.375 | 328.68 | 1 | 123.25 | 9.51 | 1172 |
| 2.3 | 02.2.05.04-0087 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм | м3 | -15 | 1 | -0.5625 | 118.6 | 1 | -66.71 | 9.51 | -634 |
| 2.4 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3245503374\_03.12.2021\_01 | Щебень горных пород, фракция: 4-8 мм | м3 | 15 | 1 | 0.5625 | 328.68 | 1 | 184.88 | 9.51 | 1758 |
| 2.5 | 02.2.05.04-0089 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм | м3 | -189 | 1 | -7.0875 | 98.6 | 1 | -698.83 | 9.51 | -6646 |
| 2.6 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3245503374\_03.12.2021\_01 | Щебень горных пород, фракция: 16-31,5 мм | м3 | 189 | 1 | 7.0875 | 328.68 | 1 | 2329.5 | 9.51 | 22154 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | 2809.24 |  | 26716 |
| 3 | ФЕР 27-04-012-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, исключить 3 см | 1000 м2 | -0.0375 |  | -0.0375 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТ=3, ЭМ=3, М=3, ОТм=3, ЗТ=3, ЗТм=3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 3 |  | 468.89 | 3 | -52.75 | 9.51 | -502 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 3 |  | 27.84 | 3 | -3.13 | 9.51 | -30 |
|  | 4 | М |  |  | 3 |  | 1297.8 | 3 | -146 | 9.51 | -1388 |
|  | 02.2.05.04-1827 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -12.6 | 3 | -37.8 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 12.6 | 3 | 37.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2.51 | 3 | -0.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | | | | 1766.69 |  | -198.75 |  | -1890 |
| 3.1 | 02.2.05.04-1827 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -12.6 | 1 | 1.4175 | 103 | 1 | 146 | 9.51 | 1388 |
| 3.2 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3245503374\_03.12.2021\_01 | Щебень из горных пород, фракция:16-31,5 мм | м3 | 12.6 | 1 | -1.4175 | 328.68 | 1 | -465.9 | 9.51 | -4431 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  | -518.65 |  | -4933 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)  в том числе | | | | |  |  | 2680.61 |  | 25493 |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 23.16 |  | 220 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 199.75 |  | 1900 |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 2457.7 |  | 23373 |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | | | | |  |  | 47.32 |  | 450 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен)**  **справочно** | | | | |  |  | 2680.61 |  | 25493 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
| Итого с накладными расходами  (по позициям 1 - 132.3% (147%\*0.9) (от 55.92); 2-3 - 147% (от 164.33)) | | | | | | | |  | 33.18 |  | 316 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Примыкания ТИП 2 (12,5\*3) (в базисном и текущем уровнях цен)  в том числе | | | | |  |  | 2680.61 |  | 25493 |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 23.16 |  | 220 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 199.75 |  | 1900 |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 2457.7 |  | 23373 |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | | | | |  |  | 47.32 |  | 450 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ИТОГО по разделу Примыкания ТИП 2 (12,5\*3) (в базисном и текущем уровне цен)**  **справочно** | | | | |  |  | 2680.61 |  | 25493 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
| Итого с накладными расходами | | | | | | | |  | 33.18 |  | 315.55 |
|  |  | **ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)** | | | | | | | | | |
|  |  | **ВСЕГО прямые затраты по смете**  **в том числе** | | | | |  |  | 98577.79 |  | 936239 |
|  |  | оплата труда | | | | |  |  | 433.05 |  | 4118 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | |  |  | 9303.82 |  | 88479 |
|  |  | материальные ресурсы | | | | |  |  | 87321.87 |  | 829195 |
|  |  | перевозка | | | | |  |  | 1519.05 |  | 14446 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | |  |  | 884.92 |  | 8416 |
|  |  | Всего накладные расходы | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Всего сметная прибыль | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Всего оборудование | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Всего прочие затраты | | | | |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | **ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)**  **в том числе** | | | | |  |  | 98577.79 |  | 936239 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) | | | | | | |  |  | 0 |
| Итого с накладными расходами  (по позициям 1,7,1 - 132.3% (147%\*0.9) (от 1438.29); 2-3,4-5,6,2-3 - 147% (от 2545.72); 8 - 113% (от 134.28); 9 - 94%) | | | | | | | |  | 609.55 |  | 5797 |
| Итого с плановыми накоплениями  (по позициям 1,7,1 - 80.75% (95%\*0.85) (от 5388.26) =4351.02; 2-3,4-5,6,2-3 - 95% (от 8461.08) =8038.04; 8 - 77% (от 363.05) =279.55; 9 - 61% =0) | | | | | | | |  | 1332.15 |  | 12669 |
| И Т О Г О | | | | | | | |  | 100519.49 |  | 954705 |
| Итого с непредвиденными затратами 2% | | | | | | | |  | 102529.89 |  | 973798 |
| Налог на добавленную стоимость 20% | | | | | | | | 20505.98 | 123035.87 | 194760 | 1168558 |
|  |  | ИТОГО | | | | |  |  | 123035.87 |  | 1168558 |

Составил

Проверил