|  |  |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | ФЕР 2001 в редакции 2020 г. (приказы Минстроя РФ 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр от 26.12.2019 г.), дополнение 1 (приказы Минстроя РФ 171/пр, 172/пр от 30.03.2020 г.), дополнение 2 (приказы Минстроя РФ № 294/пр, 295/пр от 01.06.2020), дополнение 3 (приказы Минстроя РФ № 352/пр, 353/пр от 30.06.2020), дополнение 4 (приказы Минстроя РФ №635/пр, 636/пр от 20.10.2020), дополнение 5 (приказы Минстроя РФ №50/пр, 51/пр от 09.02.2021), дополнение 6 (приказы Минстроя РФ №320/пр, 321/пр от 24.05.2021), дополнение 7 (приказы Минстроя РФ №407/пр, 408/пр от 24.06.2021), дополнение 8 (приказы Минстроя РФ № 745/пр, 746/пр от 14.10.2021) |
| Наименование программного продукта | Гектор: Сметчик-строитель |

Утверждаю: Глава администрации

Жирятинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Антюхов

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № N 2**

**Ремонт автодороги по ул. Личинко от дома №19 до дома № 29 с. Жирятино Жирятинского района Брянской области**

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном)

уровне цен (январь 2000)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сметная стоимость** | 1057.319 (105.31 ) тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 4.214 (0.42) тыс.руб. |
| *в том числе:* |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 49.01 чел.час |
| **строительных работ** | 1057.319 (105.31 ) тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | 31.03 чел.час |
| **монтажных работ** | - (-) тыс.руб. |  |  |
| **оборудования** | - (-) тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |
| **прочих затрат** | - (-) тыс.руб. |  |

| **NN пп** | **Обоснование** | **Наименование работ и затрат** | **Единица измерения** | **Количество** | **Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.**  | **Индексы** | **Сметная стоимость в текущем уровне цен,** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **на единицу** | **коэффициенты** | **всего с учетом коэффициентов** | **на единицу** | **коэффициенты** | **всего** |  | **руб.** |
| Участок 1 (58х3) |
| 1 | ФЕР 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 195.7 | 1 | 82.19 | 10.04 | 825 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 3338.85 | 1 | 1402.32 | 10.04 | 14079 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 278.65 | 1 | 117.03 | 10.04 | 1175 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 171.48 | 1 | 7.17 | 10.04 | 72 |
|  | 02.2.05.04 | Щебень | м3 | 0 | 1 | 126 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24.19 | 1 | 10.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20.6 | 1 | 8.65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  | 1491.68 |  | 14976 |
| 2 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3257015822\_23.03.2023\_01 | Щебень М 600, фракция 16-31,5 мм | м3 | 126 | 1 | 52.92 | 2247.97 | 1 | 11848.84 | 10.04 | 118963 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 199.22 |  | 2000 |
|  |  | НР | % | 147 | 0.9 | 132.3 |  |  | 263.57 |  | 2646 |
|  |  | СП | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 226.91 |  | 2278 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 13831 |  | 138864 |
| 3 | ФЕР 27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей импортными асфальтоукладчиками третьего типоразмера при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 154.49 | 1 | 64.89 | 10.04 | 652 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4153.34 | 1 | 1744.4 | 10.04 | 17514 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 108.46 | 1 | 45.55 | 10.04 | 457 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 10606.56 | 1 | 443.7 | 10.04 | 4455 |
|  | 04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 1 | 96.6 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.01.01-0001  | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т  | -0.7 | 1 | -0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.7 | 1 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 16.63 | 1 | 6.98 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 7.86 | 1 | 3.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  | 2252.99 |  | 22620 |
| 4 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 96.6 | 1 | 40.572 | 4929.74 | 1 | 19921.26 | 10.04 | 200009 |
| 5 | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | -0.7 | 1 | -0.294 | 14935.5 | 1 | -437.35 | 10.04 | -4391 |
| 6 | 01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-Б | т | 0.7 | 1 | 0.294 | 19307.72 | 1 | 565.39 | 10.04 | 5676 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 110.44 |  | 1109 |
|  |  | НР | % | 147 |  | 147 |  |  | 162.35 |  | 1630 |
|  |  | СП | % | 134 |  | 134 |  |  | 147.99 |  | 1486 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 22612.63 |  | 227030 |
| 7 | ФЕР 27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 увеличить на 1 см | 1000 м2 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТ=2, ЭМ=2, М=2, ОТм=2, ЗТ=2, ЗТм=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 2 |  | 4.82 | 2 | 4.05 | 10.04 | 41 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 2 |  | 232.11 | 2 | 194.97 | 10.04 | 1958 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 2 |  | 5.85 | 2 | 4.91 | 10.04 | 49 |
|  | 04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 2 | 24.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0.58 | 2 | 0.49 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.41 | 2 | 0.34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  | 199.02 |  | 1998 |
| 8 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 12.1 | 1 | 10.164 | 4929.74 | 1 | 4990.63 | 10.04 | 50106 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8.96 |  | 90 |
|  |  | НР | % | 147 |  | 147 |  |  | 13.17 |  | 132 |
|  |  | СП | % | 134 |  | 134 |  |  | 12.01 |  | 121 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 5214.83 |  | 52357 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)в том числе |  |  | 40832.46 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  | 151.13 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 3341.69 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  | 37339.64 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  | 318.62 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 439.09 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 386.91 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен)****справочно** |  |  | 41658.46 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 |  |  |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Участок 1 (58х3) (в базисном уровне цен)в том числе |  |  | 40832.46 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  | 151.13 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 3341.69 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  | 37339.64 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  | 318.62 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 439.09 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 386.91 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу Участок 1 (58х3) (в базисном и текущем уровне цен)****справочно** |  |  | 41658.46 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 |  |  |
| Примыкания (6х9) |
| 9 | ФЕР 27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора | т | 0.0162 |  | 0.0162 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 124.02 | 1 | 2.01 | 10.04 | 20 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 3.9 | 1 | 0.06 | 10.04 | 1 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 16072.33 | 1 | 25.93 | 10.04 | 260 |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.36 | 1 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  | 27.94 |  | 281 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 1 |
|  |  | НР | % | 147 |  | 147 |  |  | 0.09 |  | 1 |
|  |  | СП | % | 134 |  | 134 |  |  | 0.08 |  | 1 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 28.11 |  | 282 |
| 10 | ФЕР 27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т | 0.018954 |  | 0.018954 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 212.48 | 1 | 4.03 | 10.04 | 40 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 5536.89 | 1 | 104.95 | 10.04 | 1054 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 284.69 | 1 | 5.4 | 10.04 | 54 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 1241.14 | 1 | 2.34 | 10.04 | 23 |
|  | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные | т | 101 | 1 | 101 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21.77 | 1 | 0.41 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 21.5 | 1 | 0.41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  | 111.32 |  | 1118 |
| 11 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 101 | 1 | 1.914354 | 4929.74 | 1 | 939.97 | 10.04 | 9437 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9.43 |  | 95 |
|  |  | НР | % | 147 |  | 147 |  |  | 13.85 |  | 139 |
|  |  | СП | % | 134 |  | 134 |  |  | 12.63 |  | 127 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 1077.77 |  | 10821 |
| 12 | ФЕР 27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей импортными асфальтоукладчиками третьего типоразмера при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 0.054 |  | 0.054 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 154.49 | 1 | 8.34 | 10.04 | 84 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4153.34 | 1 | 224.28 | 10.04 | 2252 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 108.46 | 1 | 5.86 | 10.04 | 59 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 10606.56 | 1 | 57.05 | 10.04 | 573 |
|  | 04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 1 | 96.6 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.01.01-0001  | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т  | -0.7 | 1 | -0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.7 | 1 | 0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 16.63 | 1 | 0.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 7.86 | 1 | 0.42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  | 289.67 |  | 2908 |
| 13 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 96.6 | 1 | 5.2164 | 4929.74 | 1 | 2561.3 | 10.04 | 25715 |
| 14 | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | -0.7 | 1 | -0.0378 | 14935.5 | 1 | -56.23 | 10.04 | -565 |
| 15 | 01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-Б | т | 0.3 | 1 | 0.0162 | 19307.72 | 1 | 31.15 | 10.04 | 313 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 14.2 |  | 143 |
|  |  | НР | % | 147 |  | 147 |  |  | 20.87 |  | 210 |
|  |  | СП | % | 134 |  | 134 |  |  | 19.03 |  | 191 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 2865.79 |  | 28773 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)в том числе |  |  | 3905.12 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  | 12.37 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 331.24 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  | 3561.51 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  | 23.69 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 34.81 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 31.74 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен)****справочно** |  |  | 3971.67 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 |  |  |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Примыкания (6х9) (в базисном уровне цен)в том числе |  |  | 3905.12 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  | 12.37 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 331.24 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  | 3561.51 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  | 23.69 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 34.81 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 31.74 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу Примыкания (6х9) (в базисном и текущем уровне цен)****справочно** |  |  | 3971.67 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 |  |  |
| Участок 2 покрытие ТИП 2 (102\*3) |
| 16 | ФЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.3645 |  | 0.3645 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 126.07 | 1 | 45.95 | 10.04 | 461 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 2143.72 | 1 | 781.39 | 10.04 | 7845 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 177.59 | 1 | 64.73 | 10.04 | 650 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 122.49 | 1 | 4.45 | 10.04 | 45 |
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 | 1 | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15.72 | 1 | 5.73 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 13.88 | 1 | 5.06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  | 831.79 |  | 8351 |
| 17 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 110 | 1 | 40.095 | 602.3 | 1 | 2405.3 | 10.04 | 24149 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 110.68 |  | 1111 |
|  |  | НР | % | 147 | 0.9 | 132.3 |  |  | 146.43 |  | 1470 |
|  |  | СП | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 126.07 |  | 1266 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 3509.59 |  | 35236 |
| 18 | ФЕР 27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 | 0.306 |  | 0.306 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 460.71 | 1 | 140.98 | 10.04 | 1415 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4066.7 | 1 | 1244.41 | 10.04 | 12494 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 506.98 | 1 | 155.14 | 10.04 | 1558 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 220088.85 | 1 | 6707.89 | 10.04 | 67347 |
|  | 02.2.05.04-0086  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм | м3  | -10 | 1 | -10 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04-0087  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм | м3  | -15 | 1 | -15 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 15 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04-0089  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм | м3  | -189 | 1 | -189 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.05-0001 | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-10 мм | м3 | 189 | 1 | 189 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 55.44 | 1 | 16.96 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 38.91 | 1 | 11.91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  | 8093.28 |  | 81257 |
| 19 | 02.2.05.04-0086 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -10 | 1 | -3.06 | 1463.83 | 1 | -446.15 | 10.04 | -4479 |
| 20 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3257015822\_23.03.2023\_01 | Щебень горных пород, фракция: 4-8 мм | м3 | 10 | 1 | 3.06 | 2247.97 | 1 | 685.14 | 10.04 | 6879 |
| 21 | 02.2.05.04-0087 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм | м3 | -15 | 1 | -4.59 | 1190.74 | 1 | -544.37 | 10.04 | -5465 |
| 22 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3257015822\_23.03.2023\_01 | Щебень горных пород, фракция: 4-8 мм | м3 | 15 | 1 | 4.59 | 2247.97 | 1 | 1027.71 | 10.04 | 10318 |
| 23 | 02.2.05.04-0089 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм | м3 | -189 | 1 | -57.834 | 989.94 | 1 | -5702.43 | 10.04 | -57252 |
| 24 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3257015822\_23.03.2023\_01 | Щебень горных пород, фракция: 16-31,5 мм | м3 | 189 | 1 | 57.834 | 2247.97 | 1 | 12949.09 | 10.04 | 130009 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 296.12 |  | 2973 |
|  |  | НР | % | 147 |  | 147 |  |  | 435.29 |  | 4370 |
|  |  | СП | % | 134 |  | 134 |  |  | 396.79 |  | 3984 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 16894.35 |  | 169620 |
| 25 | ФЕР 27-04-014-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 | 1000 м2 | -0.306 |  | -0.306 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТ=5, ЭМ=5, М=5, ОТм=5, ЗТ=5, ЗТм=5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 5 |  | 468.89 | 5 | -717.4 | 10.04 | -7203 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 5 |  | 27.84 | 5 | -42.6 | 10.04 | -428 |
|  | 4 | М |  |  | 5 |  | 12473.29 | 5 | -1900.81 | 10.04 | -19084 |
|  | 02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -12.6 | 5 | -63 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04-1817 | Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 12.6 | 5 | 63 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2.51 | 5 | -3.84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  | -2618.21 |  | -26287 |
| 26 | 02.2.05.04-1812 | Щебень горных пород, фракция: 16-31,5 мм | м3 | -12.6 | 1 | 19.278 | 989.94 | 1 | 1900.81 | 10.04 | 19084 |
| 27 | ТЦ\_02.2.05.04\_32\_3257015822\_23.03.2023\_01 | Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 12.6 | 1 | -19.278 | 2247.97 | 1 | -4316.36 | 10.04 | -43336 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | -42.6 |  | -428 |
|  |  | НР | % | 147 |  | 147 |  |  | -62.61 |  | -629 |
|  |  | СП | % | 134 |  | 134 |  |  | -57.08 |  | -573 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | -5153.45 |  | -51741 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)в том числе |  |  | 14265.6 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  | 186.93 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 1308.4 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  | 12770.27 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  | 364.2 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 519.11 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 465.78 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен)****справочно** |  |  | 15250.49 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 |  |  |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Участок 2 покрытие ТИП 2 (102\*3) (в базисном уровне цен)в том числе |  |  | 14265.6 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  | 186.93 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 1308.4 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  | 12770.27 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  | 364.2 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 519.11 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 465.78 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу Участок 2 покрытие ТИП 2 (102\*3) (в базисном и текущем уровне цен)****справочно** |  |  | 15250.49 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 |  |  |
| Примыкания ТИП2 97\*3 |
| 28 | ФЕР 27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора | т | 0.2037 |  | 0.2037 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 124.02 | 1 | 25.26 | 10.04 | 254 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 3.9 | 1 | 0.79 | 10.04 | 8 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 16072.33 | 1 | 326.09 | 10.04 | 3274 |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.36 | 1 | 0.07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  | 351.35 |  | 3528 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0.79 |  | 8 |
|  |  | НР | % | 147 |  | 147 |  |  | 1.17 |  | 12 |
|  |  | СП | % | 134 |  | 134 |  |  | 1.06 |  | 11 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 353.58 |  | 3550 |
| 29 | ФЕР 27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т | 0.10107 |  | 0.10107 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 212.48 | 1 | 21.48 | 10.04 | 216 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 5536.89 | 1 | 559.61 | 10.04 | 5618 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 284.69 | 1 | 28.77 | 10.04 | 289 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 1241.14 | 1 | 12.49 | 10.04 | 125 |
|  | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные | т | 101 | 1 | 101 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21.77 | 1 | 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 21.5 | 1 | 2.17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  | 593.58 |  | 5960 |
| 30 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 101 | 1 | 10.20807 | 4929.74 | 1 | 5012.26 | 10.04 | 50323 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 50.25 |  | 505 |
|  |  | НР | % | 147 |  | 147 |  |  | 73.88 |  | 742 |
|  |  | СП | % | 134 |  | 134 |  |  | 67.34 |  | 676 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 5747.06 |  | 57700 |
| 31 | ФЕР 27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей импортными асфальтоукладчиками третьего типоразмера при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 0.291 |  | 0.291 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 154.49 | 1 | 44.96 | 10.04 | 451 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4153.34 | 1 | 1208.62 | 10.04 | 12135 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 108.46 | 1 | 31.56 | 10.04 | 317 |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 10606.56 | 1 | 307.42 | 10.04 | 3087 |
|  | 04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 1 | 96.6 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.01.01-0001  | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т  | -0.7 | 1 | -0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.7 | 1 | 0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 16.63 | 1 | 4.84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 7.86 | 1 | 2.29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  | 1561 |  | 15672 |
| 32 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 96.6 | 1 | 28.1106 | 4929.74 | 1 | 13802.59 | 10.04 | 138578 |
| 33 | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | -0.7 | 1 | -0.2037 | 14935.5 | 1 | -303.02 | 10.04 | -3042 |
| 34 | 01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-Б | т | 0.3 | 1 | 0.0873 | 19307.72 | 1 | 167.88 | 10.04 | 1686 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 76.52 |  | 768 |
|  |  | НР | % | 147 |  | 147 |  |  | 112.49 |  | 1129 |
|  |  | СП | % | 134 |  | 134 |  |  | 102.54 |  | 1029 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 15443.48 |  | 155053 |
| 35 | ФЕР 27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 увеличить на 1 см | 1000 м2 | 0.291 |  | 0.291 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТ=2, ЭМ=2, М=2, ОТм=2, ЗТ=2, ЗТм=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 2 |  | 4.82 | 2 | 2.81 | 10.04 | 28 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 2 |  | 232.11 | 2 | 135.09 | 10.04 | 1356 |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 2 |  | 5.85 | 2 | 3.4 | 10.04 | 34 |
|  | 04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 | 2 | 24.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0.58 | 2 | 0.34 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.41 | 2 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  | 137.9 |  | 1385 |
| 36 | 04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 12.1 | 1 | 7.0422 | 4929.74 | 1 | 3457.79 | 10.04 | 34716 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 6.21 |  | 62 |
|  |  | НР | % | 147 |  | 147 |  |  | 9.13 |  | 92 |
|  |  | СП | % | 134 |  | 134 |  |  | 8.33 |  | 84 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  | 3613.15 |  | 36276 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)в том числе |  |  | 24781.33 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  | 69.25 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 1928.58 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  | 22783.5 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  | 133.77 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 196.67 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 179.27 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен)****справочно** |  |  | 25157.27 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 |  |  |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Примыкания ТИП2 97\*3 (в базисном уровне цен)в том числе |  |  | 24781.33 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  | 69.25 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 1928.58 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  | 22783.5 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  | 133.77 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 196.67 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 179.27 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  | 0 |  |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу Примыкания ТИП2 97\*3 (в базисном и текущем уровне цен)****справочно** |  |  | 25157.27 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | 0 |  |  |
| Итого с непредвиденными затратами 2% |  | 87758.65 |  | 881099 |
| Налог на добавленную стоимость 20% | 17551.73 | 105310.38 | 176219 | 1057319 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 105310.38 |  | 1057319 |

Составил

Проверил